1. PC-vel kábelesen rácsatlakozni egy Ethernet (kapcsolóport) portra!
   1. parancssorban:
      1. ipconfig (mi az IP-m)
      2. ipconfig /release (DHCP IP eldobása)
      3. ipconfig /renew (Új DHCP IP kérése a routertől)
2. Böngészővel címsorban az alapértelmezett átjárónk IP címére csatlakozunk!
   1. felhasználónév: admin
   2. jelszó: admin vagy nincs jelszó
3. Menü
   1. adminisztráció
   2. menedzsment
   3. eszközök
   4. beállítások
      1. ezeken belül jelszó változtatás
4. Network vagy LAN
   1. itt kell megadni a belső hálózatunk IP tartományát
   2. és a DHCP által kiosztott címeket.
5. WiFi
   1. Hálózat neve (SSID) – ez az eszközön megjelenő név KisNagybetű érzékeny
   2. SSID Broadcast kikapcsolása – nem lesz látható a hálózat neve az eszközökön!
   3. Jelszóvédelem:
      1. Titkosítás módja: WPA2 personal
      2. Titkosítási kulcs: AES
      3. Jelszó vagy Jelmondat: ide jön egy biztonságos jelszó
6. Internet vagy WAN
   1. Az IP címet automatikusan/dinamikusan kapja a szolgáltatótól (ez az internet vagy WAN interfész a routeren, ide csatlakozik a szolgáltató modem kábele).